<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.524" y1="0" x2="102.85" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.85" y1="0" x2="102.85" y2="83.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.85" y1="83.49" x2="-1.651" y2="83.617" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.651" y1="83.617" x2="-1.524" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ArduinoShields">
<packages>
<package name="JP10">
</package>
<package name="JP8">
</package>
<package name="MA18-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ArduinoShields (1)">
<packages>
<package name="TO220BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="0207/9">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid ~9 mm</description>
</package>
<package name="SCREW_TERMINAL_1X2_V1">
</package>
<package name="RJ11_A_V1">
</package>
<package name="DO41-8">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP6" library="ArduinoShields" package="JP10" value="JP10E"/>
<element name="PWML" library="ArduinoShields" package="JP8" value="JP8E"/>
<element name="COMMUNICATION" library="ArduinoShields" package="JP8" value="JP8E"/>
<element name="ADCH" library="ArduinoShields" package="JP8" value="JP8E"/>
<element name="ADCL" library="ArduinoShields" package="JP8" value="JP8E"/>
<element name="POWER" library="ArduinoShields" package="JP8" value="JP8E"/>
<element name="XIO" library="ArduinoShields" package="MA18-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="ArduinoShields (1)" package="TO220BH" value="IRLZ44Z"/>
<element name="Q2" library="ArduinoShields (1)" package="TO220BH" value="IRLZ44Z"/>
<element name="Q3" library="ArduinoShields (1)" package="TO220BH" value="IRLZ44Z"/>
<element name="Q4" library="ArduinoShields (1)" package="TO220BH" value="IRLZ44Z"/>
<element name="Q5" library="ArduinoShields (1)" package="TO220BH" value="IRLZ44Z"/>
<element name="Q6" library="ArduinoShields (1)" package="TO220BH" value="IRLZ44Z"/>
<element name="Q7" library="ArduinoShields (1)" package="TO220BH" value="IRLZ44Z"/>
<element name="R1" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R2" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R3" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R4" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R5" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R6" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R7" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="J1" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="J2" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="J3" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="J4" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="J5" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="J6" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="J7" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="U$1" library="ArduinoShields (1)" package="RJ11_A_V1" value="RJ11_A_616PCB"/>
<element name="J8" library="ArduinoShields (1)" package="SCREW_TERMINAL_1X2_V1" value="SCREW_TERMINAL_1X2"/>
<element name="D1" library="ArduinoShields (1)" package="DO41-8" value="1N4007"/>
<element name="D2" library="ArduinoShields (1)" package="DO41-8" value="1N4007"/>
<element name="D3" library="ArduinoShields (1)" package="DO41-8" value="1N4007"/>
<element name="D4" library="ArduinoShields (1)" package="DO41-8" value="1N4007"/>
<element name="D5" library="ArduinoShields (1)" package="DO41-8" value="1N4007"/>
<element name="D6" library="ArduinoShields (1)" package="DO41-8" value="1N4007"/>
<element name="D7" library="ArduinoShields (1)" package="DO41-8" value="1N4007"/>
<element name="U$2" library="ArduinoShields (1)" package="RJ11_A_V1" value="RJ11_A_616PCB"/>
<element name="U$3" library="ArduinoShields (1)" package="RJ11_A_V1" value="RJ11_A_616PCB"/>
<element name="U$4" library="ArduinoShields (1)" package="RJ11_A_V1" value="RJ11_A_616PCB"/>
<element name="U$5" library="ArduinoShields (1)" package="RJ11_A_V1" value="RJ11_A_616PCB"/>
<element name="U$6" library="ArduinoShields (1)" package="RJ11_A_V1" value="RJ11_A_616PCB"/>
<element name="R8" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R9" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R10" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R11" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R12" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
<element name="R13" library="ArduinoShields (1)" package="0207/9" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="PWML" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D14">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="8"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="ADCL" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="ADCH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="XIO" pad="35"/>
<contactref element="XIO" pad="36"/>
<contactref element="POWER" pad="7"/>
<contactref element="POWER" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="Q4" pad="S"/>
<contactref element="Q5" pad="S"/>
<contactref element="Q6" pad="S"/>
<contactref element="Q7" pad="S"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="JP6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="JP6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="PWML" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="PWML" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="PWML" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="PWML" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="PWML" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="PWML" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="PWML" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D15">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D16">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D17">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D18">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D19">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D20">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D21">
<contactref element="COMMUNICATION" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOREF">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="POWER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="POWER" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="ADCL" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="ADCL" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="ADCL" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="ADCL" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="P$3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="ADCL" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="ADCL" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="ADCL" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="ADCH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="ADCH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="ADCH" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="ADCH" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="ADCH" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="ADCH" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="ADCH" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D22">
<contactref element="XIO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D24">
<contactref element="XIO" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D26">
<contactref element="XIO" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D28">
<contactref element="XIO" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D30">
<contactref element="XIO" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D32">
<contactref element="XIO" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D34">
<contactref element="XIO" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D36">
<contactref element="XIO" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D38">
<contactref element="XIO" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D40">
<contactref element="XIO" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D42">
<contactref element="XIO" pad="23"/>
</signal>
<signal name="D44">
<contactref element="XIO" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D46">
<contactref element="XIO" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D48">
<contactref element="XIO" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D50">
<contactref element="XIO" pad="31"/>
</signal>
<signal name="D52">
<contactref element="XIO" pad="33"/>
</signal>
<signal name="D53">
<contactref element="XIO" pad="34"/>
</signal>
<signal name="D51">
<contactref element="XIO" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D49">
<contactref element="XIO" pad="30"/>
</signal>
<signal name="D47">
<contactref element="XIO" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D45">
<contactref element="XIO" pad="26"/>
</signal>
<signal name="D43">
<contactref element="XIO" pad="24"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D41">
<contactref element="XIO" pad="22"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D39">
<contactref element="XIO" pad="20"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D37">
<contactref element="XIO" pad="18"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D35">
<contactref element="XIO" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D33">
<contactref element="XIO" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D31">
<contactref element="XIO" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D29">
<contactref element="XIO" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D27">
<contactref element="XIO" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D25">
<contactref element="XIO" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D23">
<contactref element="XIO" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="XIO" pad="1"/>
<contactref element="XIO" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="U$5" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="POWER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="JP6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="JP6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J3" pad="P$2"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J4" pad="P$2"/>
<contactref element="Q4" pad="G"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J5" pad="P$2"/>
<contactref element="Q5" pad="G"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J6" pad="P$2"/>
<contactref element="Q6" pad="G"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J7" pad="P$2"/>
<contactref element="Q7" pad="G"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q4" pad="D"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q5" pad="D"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="Q6" pad="D"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q7" pad="D"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J8" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="P$1"/>
<contactref element="J6" pad="P$1"/>
<contactref element="J5" pad="P$1"/>
<contactref element="J7" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
