<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="6.35" x2="98.73" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.73" y1="6.35" x2="98.73" y2="82.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.73" y1="82.54" x2="5.08" y2="82.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="82.54" x2="5.08" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<hole x="7.62" y="80.01" drill="0.6"/>
<hole x="96.52" y="8.89" drill="0.6"/>
<hole x="96.52" y="80.01" drill="0.6"/>
<hole x="7.62" y="8.89" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="255SB">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 11G810</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="351">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, same as G5 V-2, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+12V" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="M1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="M2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="FCD" library="switch" package="255SB" value=""/>
<element name="FCE" library="switch" package="255SB" value=""/>
<element name="GND" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="KD" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="KE" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="KEX" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="ME1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="ME2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="MCCW" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="MCW" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="KS" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="KR" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="RESTART2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="RESTART1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="FCD" pad="3"/>
<contactref element="KE" pad="S2"/>
<contactref element="FCE" pad="2"/>
<contactref element="KS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="GND" pad="MP"/>
<contactref element="KD" pad="16"/>
<contactref element="KS" pad="16"/>
<contactref element="KE" pad="16"/>
<contactref element="KEX" pad="16"/>
<contactref element="KR" pad="16"/>
<contactref element="MCW" pad="16"/>
<contactref element="MCCW" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="FCD" pad="2"/>
<contactref element="KE" pad="P2"/>
<contactref element="KD" pad="S2"/>
<contactref element="KEX" pad="S1"/>
<contactref element="+12V" pad="MP"/>
<contactref element="RESTART1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="MCCW" pad="P1"/>
<contactref element="ME2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="FCD" pad="1"/>
<contactref element="KE" pad="O1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="FCE" pad="1"/>
<contactref element="KE" pad="1"/>
<contactref element="KEX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MCW" pad="P1"/>
<contactref element="ME1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="MCW" pad="S1"/>
<contactref element="MCCW" pad="S1"/>
<contactref element="M2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="KS" pad="O2"/>
<contactref element="KR" pad="S2"/>
<contactref element="M1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="MCW" pad="O1"/>
<contactref element="MCCW" pad="O1"/>
<contactref element="KS" pad="P2"/>
<contactref element="KR" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="KR" pad="1"/>
<contactref element="RESTART2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="KE" pad="P1"/>
<contactref element="KD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="MCW" pad="1"/>
<contactref element="KD" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="MCCW" pad="1"/>
<contactref element="KEX" pad="P1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
