Search wiring.org.co:

Librerías \ EEPROMVar

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### EEPROMVar

Ejemplos |
    #include <EEPROM.h>
    #include <EEPROMVar.h>

    EEPROMVar<int> eepromRunCounts(1);
    EEPROMVar<float> eepromPI(3.1415f);

    void setup()
    {
      Serial.begin(115200);
      Serial.print("This program has been ran ");
      Serial.print(eepromRunCounts);
      if (eepromRunCounts==1)
      {
        Serial.println(" time.");
      }
      else
      {
        Serial.println(" times.");
      }
      Serial.print("As it multiplies PI by two each execution, the current value is ");
      Serial.println(eepromPI);

      eepromRunCounts++;
      eepromPI *= 2;
    }

    void loop() {
      //nothing to loop
    }
Descripción | Inicializa el EEPROMVar. Esta es una librería para variables que necesitan persistir a través de ciclos de corriente. Automáticamente se guarda en el EEPROM cada vez que el valor cambia.
Sintaxis |
    EEPROMVar < datatype > variable(value)
Parámetros |

datatype | El tipo de dato de la variable
variable | Nombre de la variable referenciando el valor
value | El valor inicial de esta variable EEPROMVar

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:32pm PDT