Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### digitalRead()

Ejemplos |
    int inpin = 8;
    int outpin = 9;
    int val = 0;

    void setup() {
      pinMode(inpin, INPUT);
      pinMode(outpin, OUTPUT);
    }

    void loop() {
      val = digitalRead(inpin);
      if (val == HIGH)
      {
        digitalWrite(outpin, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(outpin, LOW);
      }
    }
Descripción | El comando digitalRead() lee el estado (o valor) de un pin digital.
Sintaxis |
    digitalRead(pin)
Parámetros |

pin | int

Retorna | int: HIGH o LOW
Uso | Application
Relacionados | INPUT OUTPUT HIGH LOW digitalWrite()
pinMode()

Updated on July 07, 2011 11:12:49pm PDT