Search wiring.org.co:

Librerías \ SPI

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### end()

Ejemplos |
    // finaliza la comunicaci&oacute;n SPI
    SPI.end();
Descripción | El Serial Peripheral Interface Bus o bus SPI es una conección estandar de datos seriales sincronizados nombrado por Motorola que opera en modo doble completo. Los dispositivos se comunican en modo maestro/esclavo donde el dispostivo maestro inicia la constitución de los datos. Varios dispositivos esclavos son permitidos con líneas individuales del esclavo seleccionado (chip seleccionado) usando un pin por cada dispositivo. El método end() finaliza la comunicación SPI. En las tarjetas Wiring v1 los pines SPI son: SS=24, MOSI=25, MISO=26 y SCK=27. En la tarjeta Wiring S los pines SPI son: SS=20, MOSI=21, MISO=22 y SCK=23.
Sintaxis |
    SPI.end()
Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:26pm PDT