Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataProcessing

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wiring
Nombre |

### pinMode()

Ejemplos |
    //Import the Serial i/o and the Wiring Libraries
    import processing.serial.*;
    import Wiring.*;
    //Create a Wiring object
    Wiring wiring;
    void setup() {
      //print the serial devices list
      println(Wiring.list());
      //inicialized the wiring object
      wiring = new Wiring ( this, Wiring.list()[1], 57600);
      //sets the pinMode
      wiring.pinMode(48, Wiring.OUTPUT);
    }
    void draw() {
      //.........
    }
Descripción | El método pinMode() asigna pin digital I/O especificado como INPUT o OUTPUT. Un pin I/O digital o binario puede tener dos posible valores: HIGH o LOW. Es posible asignar o leer el valor de un pin digital I/O usando los métodos digitalWrite() y digitalRead().
Sintaxis |
    Wiring.pinMode(pin, modo)
Parámetros |

pin | El número del pin digital
modo | El modo que tendrá el pin digital. Los modos pueden ser Wiring.OUTPUT o Wiring.INPUT

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:51pm PDT