Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataProcessing

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wiring
Nombre |

### analogRead()

Ejemplos |
    import processing.serial.*; //Import the Serial i/o and the Wiring Libraries
    import Wiring.*;
    Wiring wiring; //Create a Wiring object

    int val;
    void setup() {
      println(Wiring.list()); //print the serial devices list
      wiring = new Wiring ( this, Wiring.list()[1], 57600); //inicialized the wiring object
    }
    void draw() {
      val=Wiring.analogRead(0);
      println(val);
    }
Descripción | El comando analogRead() lee el valor de un pin análogo. Los valores posibles están en el rango 0 a 1023, donde 0 es 0 voltios y 1023 es 5 voltios.
Sintaxis |
    Wiring.analogRead(pin)
Parámetros |

pin | int: Número del pin.

Retorna | int
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:49pm PDT