Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataProcessing

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wiring
Nombre |

### analogWrite()

Ejemplos |
    import processing.serial.*; //Import the Serial i/o and the Wiring Libraries
    import Wiring.*;
    Wiring wiring; //Create a Wiring object

    int outpin = 29;
    int val = 0;

    void setup() {
      println(Wiring.list()); //print the serial devices list
      //inicialized the wiring object
      wiring = new Wiring ( this, Wiring.list()[1], 57600);
    }

    void draw() {
      Wiring.analogWrite(outpin, val); // sets the value of PWM pin 29
      val = (val + 10) % 1023; // increment value and keep it in
      // the 0-1023 range.
      println(val);
    }
Descripción | El comando analogWrite() asigna el valor de un pin de salida PWM. Los valores posibles están en el rango 0 a 1023. El comando analogWrite() funciona en los pines PWM 29, 30, 31, 35, 36 y 37.
Sintaxis |
    Wiring.analogWrite(pin, valor)
Parámetros |

pin | int: El número del pin de salida PWM.
valor | int: Un valor en el rango 0-1023.

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:49pm PDT