Search wiring.org.co:

Librerías \ SPI

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### setDataMode()

Ejemplos |
    // asigna el modo de los datos en SPI_MODE3
    // (leading edge Setup falling, trailing edge Sample rising)
    SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
Descripción | El Serial Peripheral Interface Bus o bus SPI es una conección estandar de datos seriales sincronizados nombrado por Motorola que opera en modo doble completo. Los dispositivos se comunican en modo maestro/esclavo donde el dispostivo maestro inicia la constitución de los datos. Varios dispositivos esclavos son permitidos con líneas individuales del esclavo seleccionado (chip seleccionado) usando un pin por cada dispositivo. El método setDataMode() asigna el modo de comunicación SPI: SPI_MODE0 (leading edge Sample rising, trailing edge Setup falling), SPI_MODE1 (leading edge Setup rising, trailing edge Sample falling), SPI_MODE2 (leading edge Sample falling, trailing edge Setup rising), SPI_MODE3 (leading edge Setup falling, trailing edge Sample rising). SPI_MODE3 es el modo de datos por defecto cuando SPI.begin() no tiene parámetros. En las tarjetas Wiring v1 los pines SPI son: SS=24, MOSI=25, MISO=26 y SCK=27. En la tarjeta Wiring S los pines SPI son: SS=20, MOSI=21, MISO=22 y SCK=23.
Sintaxis |
    SPI.setDataMode(dataMode)
Parámetros |

dataMode | constante del modo de datos: SPI_MODE0 (leading edge Sample rising, trailing edge Setup falling), SPI_MODE1 (leading edge Setup rising, trailing edge Sample falling), SPI_MODE2 (leading edge Sample falling, trailing edge Setup rising), SPI_MODE3 (leading edge Setup falling, trailing edge Sample rising)

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:27pm PDT