Search wiring.org.co:

Librerías \ SoftwareSerial

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### SoftwareSerial

Ejemplos |
    #include "SoftwareSerial.h"

    int val;
    SoftwareSerial port = SoftwareSerial(8, 9);

    void setup() {
      pinMode(8, INPUT);   // pin rx
      pinMode(9, OUTPUT);  // pin tx
      port.begin(9600);    // Inicia el serial Serial en 9600 baud
    }

    void loop() {
      val = port.read();   // lee un valor y lo almacena
      port.print(val);
    }
Descripción | La clase SoftwareSerial permite la creación y manipulación de puertos serial por software, permitiendo la adición de puertos serial adicionales a los dos puerto disponibles por hardware en la tarjeta I/O Wiring. La tasas en baud tipicas son: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 y 115200.
Sintaxis |
    SoftwareSerial
Métodos |

begin() |
read() |
print() |
println() |
available() |

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:20pm PDT