Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### analogRead()

Ejemplos |
    int inpin = 0;
    int val = 0;

    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    }

    void loop() {
      val = analogRead(inpin);  // lee el valor de entrada del pin an&aacute;logo 0
      Serial.println(val);        // escribe el valor al puerto serial
    }
Descripción | El comando analogRead() lee el valor de un pin análogo. Los valores posibles están en el rango 0-1023, donde 0 es 0 voltios y 1023 es 5 voltios.
Sintaxis |
    analogRead(pin)
Parámetros |

pin | int: número del pin análogo que se quiere leer

Retorna | int: el valor leído del pin análogo.
Uso | Application
Relacionados | analogReference() analogWrite()

Updated on July 07, 2011 11:12:27pm PDT