Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### digitalWrite()

Ejemplos |
    int outpin = 0;

    void setup() {
      pinMode(outpin, OUTPUT);
    }

    void loop() {
      digitalWrite(outpin, HIGH);
    }
Descripción | El comando digitalWrite() escribe un valor a (o pone en un estado) un pin digital. Los valores o estados posibles son HIGH o LOW.
Sintaxis |
    digitalWrite(pin,valor)
Parámetros |

pin | int: El número del pin
valor | HIGH o LOW

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | INPUT OUTPUT HIGH LOW digitalRead()
pinMode()

Updated on July 07, 2011 11:12:49pm PDT