Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### MSBFIRST

Ejemplos |
    int data = 0; // Pin de wiring 0 para data
    int clock = 1;  // Pin de wiring 1 para clock
    int strobe = 2;  // Pin de wiring 2 para strobe (latch)
    byte counter = 0;

    void setup() {
      pinMode(data OUTPUT);
      pinMode(clock, OUTPUT);
      pinMode(strobe, OUTPUT);
    }

    void loop() {
      digitalWrite(strobe, LOW);
      shiftOut(data, clock, MSBFIRST, counter);  // escribe counter en el registrador
      digitalWrite(strobe, HIGH);
      delay(1000);
      counter = counter + 1;
    }
Descripción | La palabra reservada MSBFIRST indica el orden de los bits para ser usados con el método shiftOut o shiftIn. Indica el bit más significante primero (el bit ubicado más a la izquierda).
Sintaxis |
    MSBFIRST
Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | LSBFIRST shiftOut()

Updated on July 07, 2011 11:13:21pm PDT