Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### pinMode()

Ejemplos |
    int inpin = 8;
    int outpin = 9;
    int val = 0;

    void setup() {
      pinMode(inpin, INPUT);
      pinMode(outpin, OUTPUT);
    }

    void loop() {
      val = digitalRead(inpin, HIGH);
      if (val == HIGH)
      {
        digitalWrite(outpin, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(outpin, LOW);
      }
    }
Descripción | El método pinMode() asigna pin digital I/O especificado como INPUT o OUTPUT. Un pin I/O digital o binario puede tener dos posible valores: HIGH o LOW. Es posible asignar o leer el valor de un pin digital I/O usando los métodos digitalWrite() y digitalRead().
Sintaxis |
    pinMode(pin,valor)
Parámetros |

pin | Número del pin
valor | INPUT o OUTPUT

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | INPUT OUTPUT digitalWrite() digitalRead()

Updated on July 07, 2011 11:13:27pm PDT