Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataProcessing

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wiring
Nombre |

### digitalWrite()

Ejemplos |
    import processing.serial.*; //Import the Serial i/o and the Wiring Libraries
    import Wiring.*;
    Wiring wiring; //Create a Wiring object
    void setup() {
      println(Wiring.list()); //print the serial devices list
      //inicialized the wiring object
      wiring = new Wiring ( this, Wiring.list()[1], 57600);
      wiring.pinMode(48,Wiring.OUTPUT); //sets the pinMode
    }
    void draw() {
      if (mousePressed) {
        wiring.digitalWrite(48,Wiring.HIGH);
      }
      else {
        wiring.digitalWrite(48,Wiring.LOW);
      }
    }
Descripción | El comando digitalWrite() escribe un valor a (o pone en un estado) un pin digital. Los valores o estados posibles son HIGH o LOW.
Sintaxis |
    Wiring.digitalWrite(pin, valor)
Parámetros |

pin | int: Número del pin.
valor | HIGH o LOW.

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:50pm PDT