Search wiring.org.co:

Librerías \ SPI

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### attachInterrupt()

Ejemplos |
    ...

    // conecta la funci&oacute;n 'myFunction' a la interrupci&oacute;n completa de la transferencia SPI
    SPI.attachInterrupt(myFunction);

    // Imprime en el serial cuando una interrupci&oacute;n completa de transferencia es generada
    void myFunction() {
      Serial.println("tranferencia SPI completa...");
    }

    ...
Descripción | El Serial Peripheral Interface Bus o bus SPI es una conección estandar de datos seriales sincronizados nombrado por Motorola que opera en modo doble completo. Los dispositivos se comunican en modo maestro/esclavo donde el dispostivo maestro inicia la constitución de los datos. Varios dispositivos esclavos son permitidos con lineas individuales del esclavo seleccionado (chip seleccionado) usando un pin por cada dispositivo. El método attachInterrupt() activa la interrupción SPI y conecta una función para ser ejecutada cuando la interrupción completa de la transferencia SPI es generada durante la comunicación SPI. En las tarjetas Wiring v1 los pines SPI son: SS=24, MOSI=25, MISO=26 y SCK=27. En la tarjeta Wiring S los pines SPI son: SS=20, MOSI=21, MISO=22 y SCK=23.
Sintaxis |
    SPI.attachInterrupt(función)
Parámetros |

función | El nombre de la función definida por el usuario que será ejecutada cuando la tranferencia se complete

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:25pm PDT