Search wiring.org.co:

Librerías \ SoftwareSerial

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | SoftwareSerial
Nombre |

### print()

Ejemplos |
    #include "SoftwareSerial.h"

    int val;
    SoftwareSerial port = SoftwareSerial(8, 9);

    void setup() {
      pinMode(8, INPUT);   // pin rx
      pinMode(9, OUTPUT);  // pin tx
      port.begin(9600);    // Inicia el serial Serial en 9600 baud
    }

    void loop() {
      val = port.read();   // lee un valor y lo almacena
      port.print(val);
    }
Descripción | El método print() escribe datos en el puerto serial. Esto es a menudo útil para buscar en los datos producidos por un programa o solo para escribir datos en otro dispositivo conectado al puerto serial. El método acompañante println funciona como print, pero envia un caracter new line por cada vez que es llamada la función. Los datos pueden ser un simple int, float, byte (BYTE), long, char, char[], String o un número en base decimal (DEC), hexadecimal (HEX) , octal (OCT), o binario (BIN).
Sintaxis |
    serial.print(data)
    serial.print(data, base)
Parámetros |

data | int, float, long, byte, char, char[] o String
base | BYTE, DEC, HEX, OCT o BIN
serial | Variable del puerto serial por software

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:21pm PDT