Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### analogWrite()

Ejemplos |
    int outpin = 29;
    int val = 0;

    void setup() {

    }

    void loop() {
      analogWrite(outpin, val);  // escribe un valor en el pin 29 PWM
      val = (val + 10) % 255;    // incrementa el valor y lo mantiene en
                                 // el rango 0-255.
    }
Descripción | El comando analogWrite() asigna el valor de un pin de salida PWM. Los valores posibles por defecto están en el rango 0-255 (ver el comando setPWMResolution()). En las tarjetas Wiring v1 los pines con capacidad PWM son: 29, 30, 31, 35, 36 y 37. En la tarjeta Wiring S los pines con capacidad PWM son: 4, 5, 6, 7, 19 y 20. Nota: analogWrite es un alias para el comando PWMWrite(). Usar analogWrite() en un pin sin capacidad PWM hace que el pin sea colocado en HIGH sin ningÃºn otro efecto.
Sintaxis |
    analogWrite(pin,valor)
Parámetros |

pin | int: El número del pin de salida PWM
valor | int: Un valor en el rango 0-255

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | noAnalogWrite() setPWMResolution() setPWMPrescale() analogRead()

Updated on July 07, 2011 11:12:28pm PDT