Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Serial
Nombre |

### read()

Ejemplos |
    int val;

    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    }

    void loop() {
      // Asigna el valor del pin an&aacute;logo de salida a val
      if (Serial.available() > 0) {
        val = Serial.read();
      }
      analogWrite(0, val);
    }
Descripción | Retorna un el siguiente byte esperado en el buffer. Retorna -1 si no hay byte, aunque deberia ser evitado por el primer available() para ver si hay datos disponibles.
Sintaxis |
    serial.read()
Parámetros |

serial | El puerto serial de hardware, puede ser Serial, Serial1 o si están disponibles Serial2, Serial3

Retorna | int
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:13:36pm PDT