Search wiring.org.co:

Librerías \ Encoder

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Encoder
Nombre |

### write()

Ejemplos |
    #include <Encoder.h>

    int val;
    Encoder myEncoder;

    void setup() {
      // ataches the encoder to pins EI2 and pin 8
      // EI2 is pin 18 on Wiring S
      // EI2 is pin 2 on Wiring v1
      myEncoder.attach(EI2, 8);
      myEncoder.write(0); // set the encoder position to 0
      Serial.begin(9600);
    }

    void loop() {
      // Reads the position or angle of the encoder variable
      val = myEncoder.read();          // read position
      Serial.print("Encoder is at: "); // print the position
      Serial.println(val);
      delay(100); // wait 100ms for next reading
    }
Descripción | El método write() asigna la posición al encoder, puede ser usado para inicializar el encoder.
Sintaxis |
    encoder.write(valor)
Parámetros |

valor | int
encoder | La variable Encoder

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:36pm PDT