Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### noAnalogWrite()

Ejemplos |
    ...

    noAnalogWrite(29);  // detiene la salida PWM para el pin 29

    ...
Descripción | El comando noAnalogWrite() detiene la generacion de PWM de un pin de salida PWM. . En las tarjetas Wiring v1 los pines con capapacidad PWM son: 29, 30, 31, 35, 36 y 37. En la tarjeta Wiring S los pines con capapacidad PWM son: 4, 5, 6, 7, 19 y 20. Nota: noAnalogWrite es un alias para el comando PWMOff().
Sintaxis |
    noAnalogWrite(pin)
Parámetros |

pin | int: El número del pin de salida PWM

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | analogWrite() setPWMResolution() setPWMPrescale() analogRead()

Updated on July 07, 2011 11:13:23pm PDT