Search wiring.org.co:

Librerías \ SoftwareSerial

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | SoftwareSerial
Nombre |

### begin()

Ejemplos |
    #include "SoftwareSerial.h"

    int val;
    SoftwareSerial port = SoftwareSerial(8, 9);

    void setup() {
      pinMode(8, INPUT);   // pin rx
      pinMode(9, OUTPUT);  // pin tx
      port.begin(9600);    // Inicia el serial Serial en 9600 baud
    }

    void loop() {
      val = port.read();   // lee un valor y lo almacena
      port.print(val);
    }
Descripción | La librería de SoftwareSerial de Wiring permite facilmente leer y escribir datos a una máquina externa a través de un puerto serial por software. El puerto serial es un puerto de nueve pines I/O que exiten en la mayoria de los PCs y pueden ser emulador a través del USB en macintosh con Keyspan USB Serial Adaptor. El método begin(rate) debe ser ubicado en el método setup().
Sintaxis |
    serial.begin(rate)
Parámetros |

rate | Entero que especifica la velocidad: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200
serial | La variable del puerto serial por software

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:21pm PDT