Search wiring.org.co:

Librerías

## Servo

La libreria servo de Wiring permite facilmente manipular servo motores standard conectados a un pin.

Un Servo motor es una tipo especial de motor. Tiene un eje que puede ser posicionado en un ángulo específico enviandole al servo una señal codificada. Tan larga como sea la señal codificada existente en la línea de entrada, el servo mantendrá el eje en la posición del ángulo. Como la señal codificada cambia, el ángulo del eje cambia. Por esta razón son comúnmente usados en aeroplanos controlados por control remoto, robots y tareas que requieran presición. Hasta 24 servos pueden funcionar al mismo tiempo.

Servo
Clase para manipular servo motores conectados a los pines de la tarjera I/O Wiring

attach()
Conecta un servo motor a un pin I/O

read()
Adquiere la posición del servo motor

write()
Asigna el ángulo del servo motor

attached()
Retorna si hay algún servo motor conectado

detach()
Desconecta un servo motor de un pin I/O

readMicroseconds()
Adquiere el último ancho de pulso escrito por el servo en microsegundos

writeMicroseconds()
Asigna el ancho de pulso del servo motor en microsegundos