Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataProcessing

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wiring
Nombre |

### digitalRead()

Ejemplos |
    import processing.serial.*; //Import the Serial i/o and the Wiring Libraries
    import Wiring.*;
    Wiring wiring; //Create a Wiring object

    int inpin = 0;
    int outpin = 1;
    int val = 0;

    void setup() {
      println(Wiring.list()); //print the serial devices list
      wiring = new Wiring ( this, Wiring.list()[1], 57600); //inicialized the wiring object

      Wiring.pinMode(inpin, Wiring.INPUT);
      Wiring.pinMode(outpin, Wiring.OUTPUT);
    }

    void draw() {
      val = Wiring.digitalRead(inpin);
      if (val == Wiring.HIGH)
      {
        Wiring.digitalWrite(outpin, Wiring.HIGH);
      }
      else {
        Wiring.digitalWrite(outpin, Wiring.LOW);
      }
    }
Descripción | El comando digitalRead() lee el estado (o valor) de un pin digital.
Sintaxis |
    Wiring.digitalRead(pin)
Parámetros |

pin | HIGH o LOW.

Retorna | int
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:50pm PDT