Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Serial
Nombre |

### begin()

Ejemplos |
    int val;

    void setup() {
      Serial.begin(9600);  // Inicializa el serial Serial en 9600 baud
    }

    void loop() {
      if ( Serial.available() > 0 )  // si los datos est&aacute;n disponibles empiece a leer
      {
        val = Serial.read();           // los lee y los almacena en 'val'
      }
      analogWrite(0, val);
    }

    int val;

    void setup() {
      Serial1.begin(115200);  // Inicializa el serial Serial1 en 115200 baud
    }

    void loop() {
      if ( Serial1.available() > 0 )  // si los datos est&aacute;n disponibles lealos
      {
        val = Serial1.read();           // los lee y los almacena en 'val'
      }
      analogWrite(0, val);
    }

Descripción | La clase Serial de Wiring permite facilmente leer o escribir datos hacia y desde un dipositivo externo. Permite comunicar dos maquinas y da la flexibilidad de hacer sus propios dispositivos y usarlos como entrada/salida de Wiring. El puerto serial es un puerto de nueve pines que solĂa existir en la mayoria de PCs y puede ser emulado a travĂ©s de una adaptador serial USB. El método begin(rate) debe ser ubicado en el método setup().
Sintaxis |
    serial.begin(rate)
Parámetros |

rate | Entero que especifica la velocidad: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200 baudios
serial | El puerto serial de hardware, puede ser Serial, Serial1 o si están disponibles Serial2, Serial3

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:13:34pm PDT