Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataProcessing

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wiring
Nombre |

### servoWrite()

Ejemplos |
    //Import the Serial i/o and the Wiring Libraries

    import processing.serial.*;
    import Wiring.*;
    //Create a Wiring object

    Wiring wiring;
    void setup() {
      //print the serial devices list

      println(Wiring.list());
      //inicialized the wiring object

      wiring = new Wiring ( this, Wiring.list()[1], 57600);
    }
    void draw() {
      wiring.servoWrite(0, mouseX);
    }
Descripción | Permite la manipulación de un servo motor. Nota: Para controlar un servo motor no es necesario definir el estado del pin usando en método pinMode.
Sintaxis |
    Wiring.pinMode(pin, value)
Parámetros |

pin | El número del pin
value | El valor de la posición del servo motor

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:52pm PDT