Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### WLED

Ejemplos |
    // parpadea el LED de la tarjeta
    void setup() {
      pinMode(WLED, OUTPUT);
    }

    void loop() {
      digitalWrite(WLED, HIGH);  // Enciende el LED de la tarjeta
      delay(200);
      digitalWrite(WLED, LOW);
      delay(200);
    }

    // Imprime el n&uacute;mero del pin donde est&aacute;
    // localizado el LED de la tarjeta Wiring
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.print("The on-board LED is on pin: ");
      Serial.println(WLED);
    }

    void loop() {
    }

Descripción | Palabra reservada para representar el LED que se encuentra en la tarjeta Wiring. En las tarjetas Wiring v1 el LED está en el pin 48, En la tarjeta Wiring S el LED está en el pin 15.
Sintaxis |
    WLED
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:13pm PDT