Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### delayMicroseconds()

Ejemplos |
    int pin = 0;
    int ledpin = 1;

    void setup() {
      pinMode(pin, INPUT);
      pinMode(ledpin, OUTPUT);
    }
    void loop() {
      if (pin == HIGH) {
        digitalWrite(ledpin, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(ledpin, LOW);
      }
      delayMicroseconds(250);  // Detiene el programa por 250 microsegundos
    }
Descripción | Obliga al programa a detenerse por un tiempo especificado. El tiempo de demora es especificado en millonésimas de un segundo. La llamada a la función delayMicroseconds(3000) detendrá el programa por tres milisegundos o 0.003 segundos.
Sintaxis |
    delayMicroseconds(microsegundos)
Parámetros |

microsegundos | long: especificado en microsegundos (hay 1000000 de microsegundos en 1 segundo)

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | delay()

Updated on July 07, 2011 11:12:47pm PDT