Search wiring.org.co:

Librerías \ Matrix

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### Matrix

Ejemplos |
    #include "Binary.h"
    #include "Sprite.h"
    #include "Matrix.h"

    Matrix myMatrix = Matrix(0, 2, 1);

    void setup()
    {

    }

    void loop()
    {
      myMatrix.clear(); // limpia el display

      delay(1000);

      // Enciende algunos pixels
      myMatrix.write(1, 5, HIGH);
      myMatrix.write(2, 2, HIGH);
      myMatrix.write(2, 6, HIGH);
      myMatrix.write(3, 6, HIGH);
      myMatrix.write(4, 6, HIGH);
      myMatrix.write(5, 2, HIGH);
      myMatrix.write(5, 6, HIGH);
      myMatrix.write(6, 5, HIGH);

      delay(1000);
    }
Descripción | La librería Matrix permite escribir datos en un matriz de LED externa usando un controlador de matrices MAX7219.
Sintaxis |
    Matrix(data, clock, load)
Métodos |

clear() |
setBrightness() |
write() |

Parámetros |

data | El pin conectado en la linea Data en el controlador
clock | El pin conectado en la linea Clock en el controlador
load | El pin conectado en la linea Load en el controlador

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:15:22pm PDT