Search wiring.org.co:

Librerías \ Servo

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Servo
Nombre |

### write()

Ejemplos |
    #include "Servo.h"

    Servo myservo;

    void setup() {
      myservo.attach(2);   // conecta un servo en el pin 2
    }

    void loop() {
      myservo.write(90);  // asigna la posici&oacute;n del servo en 90 grados
    }

    #include "Servo.h"

    Servo myservo;

    void setup() {
      myservo.attach(3);     // conecta un servo en el pin 3
    }

    void loop() {
      myservo.write(180);  // asigna la posici&oacute;n del servo en 180 grados
    }

Descripción | El método write(degrees) asigna la posición del servo a un valor en grados específico. Los servos pueden ser posicionados entre 0 y 180 grados. Un ángulo inválido que es válido como pulso en microsegundos es usado como microsengundos.
Sintaxis |
    servo.write(degrees)
Parámetros |

servo | Cualquier variable tipo Servo
degrees | Cualquier valor entero entre 0 y 180

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:14pm PDT