Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataOpenframeworks

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | ofWiring
Nombre |

### sendDigital()

Ejemplos |
    void testApp::update(){
    	if ( wiring.isWiringReady()){
    		if (bSetupWiring == false){
    			setupWiring();
    			bSetupWiring = true;	// only do this once

    		}
    		// 2nd do the update of the wiring

    		updateWiring();
    	}
    }
    //--------------------------------------------------------------

    void testApp::setupWiring(){
    	wiring.sendDigitalPinMode(48, OUTPUT);
    	wiring.sendDigitalPinMode(39, INPUT);
    	wiring.sendAnalogPinReporting(0, ANALOG);
    }
    //--------------------------------------------------------------

    void testApp::updateWiring(){
    	// update the wiring

    	wiring.update();
    	cout<<wiring.getAnalog(0)<<endl;
    }
    //--------------------------------------------------------------

    void testApp::mousePressed(int x, int y, int button){
    	wiring.sendDigital(48, HIGH);
    }

    //--------------------------------------------------------------

    void testApp::mouseReleased(int x, int y, int button){
    	wiring.sendDigital(48, LOW);
    }
Descripción | Escribe HIGH o LOW en un pin digital.
Sintaxis |
    sendDigital(pin, value)
Parámetros |

pin | int: El número del pin.
value | HIGH o LOW

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:45pm PDT