Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### portMode()

Ejemplos |
    int outport = 1;
    int val = 0;

    void setup() {
      portMode(outport, OUTPUT);
    }

    void loop() {
      portWrite(outport, val);
      val = val + 1;
      if (val > 255)
      {
        val = 0;
      }
    }
Descripción | El método portMode() asigna el puerto digital I/O especificado como INPUT o OUTPUT. Un puerto digital I/O es un grupo de 8 pines. Escribiendo 0 en el puerto, este asignará individualmente a cada uno de los 8 pines el valor 0 (LOW). Los valores posibles están en un rango de 0 a 255. Es posible leer o escribir en el puerto digital I/O usando los métodos portRead() y portWrite().
Sintaxis |
    portMode(puerto,valor)
Parámetros |

puerto | Número de puerto
valor | int

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | INPUT OUTPUT portRead() portWrite()

Updated on July 07, 2011 11:13:27pm PDT