Search wiring.org.co:

Librerías

## Wire

Hay un puerto TWI (Two Wire Interface) disponible en la tarjeta Wiring llamado Wire. En las tarjetas Wiring v1 los pines SCL y SDA son: 0 y 1.
En la tarjeta Wiring S los pines SCL y SDA son: 8 y 9

Wire
El puerto TWI de Wiring esta disponible en los pines SCL y SDA.

beginTransmission()
Inicializa la trasmisión de datos a un dispositivo específico.

endTransmission()
Marca el final de una transmisión a un dispositivo.

begin()
Inicia el TWI como un Maestro o un Esclavo usando la dirección especificada.

onReceive()
Asigna la función que se ejecuta siempre que los datos son recibidos como un dispositivo esclavo.

onRequest()
Asigna la función que se ejecuta siempre que los datos son requeridos por un maestro desde este dispositivo.

read()
Lee el siguiente byte recibido desde un dispositivo.

peek()
Examina el siguiente byte que se encuentra disponible en el buffer sin hacer su lectura.

requestFrom()
Empieza la lectura de un número específico de bytes desde el dispositivo especificado con la ubicación dada.

available()
Retorna el número de bytes disponibles.

write()
Escribe datos a un dispositivo.