Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### pullup()

Ejemplos |
    int inpin = 8;
    int val = 0;

    void setup() {
      pinMode(WLED, OUTPUT);
      pinMode(inpin, INPUT);
      // sets the internal pullup on the pin
      pullup(inpin);
    }

    void loop() {
      // since the pin has the internal
      // pullup resistor enabled
      // reading the pin with nothing attach to it will
      // return HIGH
      val = digitalRead(inpin);
      if (val == HIGH)
      {
        digitalWrite(WLED, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(WLED, LOW);
      }
    }
Descripción | Las resistencias pullup son usadas en los circuitos para garantizar que un pin de entrada está en un valor lógico esperado (HIGH) cuando el pin está desconectado o en alta impedancia. El método pullup() habilita la resistencia interna pull del un pin en el core de AVR. Por defecto la resistencia pullup está deshabilitada.
Sintaxis |
    pullup(pin)
Parámetros |

pin | int: número del pin

Retorna | None
Uso | Application
Relacionados | noPullup() INPUT OUTPUT pinMode() digitalWrite()
digitalRead()

Updated on July 07, 2011 11:13:29pm PDT