Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### delay()

Ejemplos |
    int pin = 0;
    int ledpin = 1;

    void setup() {
      pinMode(pin, INPUT);
      pinMode(ledpin, OUTPUT);
    }
    void loop() {
      if (pin == HIGH) {
        digitalWrite(ledpin, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(ledpin, LOW);
      }
      delay(250);  // Detiene el programa por 250 milisegundos
    }
Descripción | Obliga al programa a detenerse por un tiempo especificado. El tiempo de demora es especificado en milésimas de segundo. La llamada a la función delay(3000) detendrá el programa por tres segundos. Alias de delayMIlliseconds().
Sintaxis |
    delay(milisegundos)
Parámetros |

milisegundos | int: Especificado en milisegundos (hay 1000 milisegundos en 1 segundo)

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | delayMicroseconds()

Updated on July 07, 2011 11:12:47pm PDT