Search wiring.org.co:

Librerías \ Servo

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Servo
Nombre |

### writeMicroseconds()

Ejemplos |
    #include "Servo.h"

    Servo myservo;

    void setup() {
      myservo.attach(2);  // conecta un servo en el pin 2
    }

    void loop() {
      myservo.writeMicroseconds(544);  // asigna la posici&oacute;n del servo en 0 grados
    }

    #include "Servo.h"

    Servo myservo;

    void setup() {
      myservo.attach(3); // conecta un servo en el pin 3
    }

    void loop() {
      myservo.writeMicroseconds(2400);  // asigna la posici&oacute;n del servo en 180 grados
    }

Descripción | El método writeMicroseconds(ms) asigna los pulsos del servo en microsegundos.
Sintaxis |
    servo.writeMicroseconds(ms)
Parámetros |

servo | Cualquier variable tipo Servo
ms | int: La amplitud del pulso en microsegundos

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:15pm PDT