Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### noTone()

Ejemplos |
    void setup() {
      // Asigna el pin digital 8 como entrada para conectar un switch
      pinMode(8, INPUT);
      // genera un tono de 400Hz en el pin de salida 7
      // con duraci&oacute;n infinita
      tone(7, 400);
    }

    void loop() {
      // Si el switch est&aacute; presionado detiene el tono en el pin 7
      if (digitalRead(8) == HIGH) {
        noTone(7);
      }
    }
Descripción | El método noTone() detiene la generación de un tono en un pin de salida específico.
Sintaxis |
    noTone(pin)
Parámetros |

pin | int: El número del pin de salida donde se detendrá la generación del tono

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | tone() noTone() setTonePolyphony() getTonePolyphony()

Updated on July 07, 2011 11:13:25pm PDT