Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### shiftIn()

Ejemplos |
    int data = 0;    // pin Wiring 0 para data
    int clock = 1;   // pin Wiring 1 para clock
    int strobe = 2;  // pin Wiring para strobe (latch)
    int value = 0;

    void setup() {
      pinMode(data INPUT);
      pinMode(clock, OUTPUT);
      // pin strobe o latch en un shift resgister
      pinMode(strobe, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
    }

    void loop() {
      // pulso del pin strobe o latch en el shift register
      digitalWrite(strobe, LOW);
      // lee 8 bits (un byte) de datos desde el registro
      value = shiftIn(data, clock, LSBFIRST, 8);
      digitalWrite(strobe, HIGH
      Serial.println(value);
      delay(1000);
    }
Descripción | El método shiftIn() lee un bit a la vez. Puede empezar desde el bit menos significante o el bit más significante (empieza desde el bit más a la izquierda o más a la derecha). Este método es muy útil para manejar shift registers (como CD4021), los cuales son dispositivos que convierte datos de paralelo a serial usando un pin de Wiring para recibir datos (data), uno para reloj (clock), y una para strobe (latch).
Sintaxis |
    shiftIn(dataPin,clockPin,bitOrder)
    shiftIn(dataPin,clockPin,bitOrder,contador)
    shiftIn(dataPin,clockPin,bitOrder,contador, delayTime)
Parámetros |

dataPin | int: El pin usado para recibir datos
clockPin | int: El pin usado como reloj (clock)
bitOrder | MSBFIRST or LSBFIRST: El orden de bits a usar. MSBFIRST para el bit ubicado más a la izquierda, LSBFIRST para el bit ubicado más a a la derecha.
contador | contador: El número de bits a leer (1 a 16). Si no se especifica un contador es asumido como 8 (el tamaño de un byte).
delayTime | delayTime: (parámetro opcional) Tiempo en milisegundos para generar internamente un pulso en un pin. Esto es útil para configurar la velocidad a la cual el shift register o un dispositivo pueden leer y proveer un nuevo bit.

Retorna | int: El dato que será leido
Uso | Application
Relacionados | shiftOut() MSBFIRST LSBFIRST

Updated on July 07, 2011 11:13:39pm PDT