Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### shiftOut()

Ejemplos |
    int data = 0;    // pin de Wiring 0 para data
    int clock = 1;   // pin de Wiring 1 para clock
    int strobe = 2;  // pin de Wirirng 2 para stroke (latch)
    byte counter = 0;

    void setup() {
      pinMode(data OUTPUT);
      pinMode(clock, OUTPUT);
      pinMode(strobe, OUTPUT);
    }

    void loop() {
      digitalWrite(strobe, LOW);
      shiftOut(data, clock, LSBFIRST, counter);  // escribe counter en el registrador
      digitalWrite(strobe, HIGH);
      delay(1000);
      counter = counter + 1;
    }
Descripción | El método shiftOut() escribe un byte, bit por bit (uno a la vez). Puede empezar desde el bit más o el menos significante (empieza desde el más a la derecha o más a la izquierda). Este método es muy útil para manejar registros de paso (shift registers), los cuales son dispositivos que convierten datos de serial a paralelo usando un pin para recibir datos (data), un para el reloj (clock) y uno para la compuerta (strobe).
Sintaxis |
    shiftOut(dataPin,clockPin,bitOrder,data)
Parámetros |

dataPin | int: El pin usado para enviar datos
clockPin | int: El pin usado como reloj (clock)
bitOrder | MSBFIRST o LSBFIRST: El orden de bits a usar. MSBFIRST para el bit más significante primero (más a la izquierda), LSBFIRST para el bit menos significante primero (más a la derecha).
data | byte: El byte a enviar.

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | MSBFIRST LSBFIRST

Updated on July 07, 2011 11:13:39pm PDT