<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>FOR BMS BOARD</description>
<packages>
<package name="SSOP48DL">
<description>&lt;B&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP48-5MM">
</package>
<package name="UNO_R3_SHIELD">
<description>Uno R3 Compatible Board Layout</description>
</package>
<package name="UNO_R3_SHIELD_NOLABELS">
</package>
<package name="UNO_R3_SHIELD_LOCK">
<description>Uno R3 Compatible Board Layout</description>
</package>
<package name="UNO_R3_SHIELD_NOLABELS_LOCK">
<description>Uno R3 Compatible Board Layout</description>
</package>
<package name="T0-247-AC">
</package>
<package name="TO220AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT-223">
<description>&lt;b&gt;ST Package 3-Lead Plastic SOT-223&lt;/b&gt; (LTC DWG # 05-08-1630)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://cds.linear.com/docs/Datasheet/112935ff.pdf"&gt; Data Sheet&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="TO126">
<description>&lt;b&gt;TO 126 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X14-CLEANBIG">
</package>
<package name="2X14-SMT">
</package>
<package name="3POS_HEADER">
</package>
<package name="2POS_HEADER">
</package>
<package name="1X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X13-BIG">
</package>
<package name="PTC_FUSE_2920L">
</package>
<package name="PTC_FUSE_1812">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="HW4-2.0-90D">
</package>
<package name="HW4-2.0">
</package>
<package name="SOT95P275X110-6N">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LTC6804-2">
<description>&lt;b&gt;LTC6804&lt;/B&gt; Multicell Battery Monitor</description>
<pin name="V+"/>
<pin name="C12"/>
<pin name="S12"/>
<pin name="C11"/>
<pin name="S11"/>
<pin name="C10"/>
<pin name="S10"/>
<pin name="C9"/>
<pin name="S9"/>
<pin name="C8"/>
<pin name="S8"/>
<pin name="C7"/>
<pin name="S7"/>
<pin name="C6"/>
<pin name="S6"/>
<pin name="C5"/>
<pin name="S5"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="S4"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="S3"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="S1"/>
<pin name="C0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="V-."/>
<pin name="V-"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="VREF2"/>
<pin name="VREF1"/>
<pin name="SWTEN"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="DRIVE"/>
<pin name="WDT"/>
<pin name="ISOMD"/>
<pin name="CSB"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
</symbol>
<symbol name="ARDUINO_R3_SHIELD">
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="*D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="*D5"/>
<pin name="*D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="*D9"/>
<pin name="*D10"/>
<pin name="*D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="RES"/>
<pin name="5V"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@0"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="IOREF"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
</symbol>
<symbol name="MOSFET-N">
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
<pin name="D"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X14">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="28" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MOLEX_SL3">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
</symbol>
<symbol name="MOLEX_SL2">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD13">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PTC_FUSE">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD3">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GROVE-CONNECTOR-DIP">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2" function="dot"/>
<pin name="3" function="dot"/>
<pin name="4" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="NUD3112DMT1G">
<pin name="GATE1" direction="in"/>
<pin name="GATE2" direction="in"/>
<pin name="SOURCE1" direction="in"/>
<pin name="SOURCE2" direction="in"/>
<pin name="DRAIN1" direction="out"/>
<pin name="DRAIN2" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LTC6804-2">
<description>&lt;b&gt;LTC6804&lt;/B&gt; Multicell Battery Monitor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTC6804-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP48-5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="C0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="C10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C11" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="DRIVE" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ISOMD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="S10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="S4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="S5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="S6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="S7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="S8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="S9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SWTEN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="V-." pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="WDT" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MANUFACTURER" value="LINEAR TECH."/>
<attribute name="MPN" value="LTC6804-2"/>
<attribute name="TYPE" value="SMD"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARDUINO_R3_SHIELD" prefix="J">
<description>Shield form compatible with the Arduino Uno R3.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARDUINO_R3_SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UNO_R3_SHIELD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="*D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="*D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="*D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="*D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="*D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="*D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="GND@0"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="IOREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="RES"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NOLABELS" package="UNO_R3_SHIELD_NOLABELS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="*D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="*D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="*D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="*D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="*D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="*D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="GND@0"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="IOREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="RES"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="UNO_R3_SHIELD_LOCK" package="UNO_R3_SHIELD_LOCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="*D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="*D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="*D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="*D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="*D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="*D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="GND@0"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="IOREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="RES"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="UNO_R3_SHIELD_NOLABELS_LOCK" package="UNO_R3_SHIELD_NOLABELS_LOCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="*D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="*D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="*D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="*D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="*D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="*D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="GND@0"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="IOREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="RES"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOSFET">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="T0-247-AC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO220" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistor&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT-223" package="SOT-223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2 TAB"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="TYPE" value="SMD"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="TO220AV">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X14" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X14"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-CB" package="2X14-CLEANBIG">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMT" package="2X14-SMT">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3POS_HEADER">
<description>3 POS RT ANG. LATCHING HEADER .1CL</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOLEX_SL3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="3POS_HEADER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DIGIKEY_PN" value="A33859-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE CONN."/>
<attribute name="MPN" value="5-103634-2"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2POS_HEADER">
<description>2 POS RT ANG. LATCHING HEADER .1CL</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOLEX_SL2"/>
</gates>
<devices>
<device name="_" package="2POS_HEADER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DIGIKEY_PN" value="A28619-ND "/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE CONN."/>
<attribute name="MPN" value="103635-1 "/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X13" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD13"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X13">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DIGIKEY_PN" value="WM50018-13-ND "/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="0022284134 "/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_BIG" package="1X13-BIG">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PTC_FUSE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PTC_FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PTC_FUSE_2920L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PTC_FUSE_1812" package="PTC_FUSE_1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X3" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X03">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CB" package="1X03-CLEANBIG">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1KOHM-1/10W-1%(0603)" prefix="R" uservalue="yes">
<description>RES-07856</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0603-RES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="RES-07856"/>
<attribute name="VALUE" value="1K"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GROVE-CONNECTOR-DIP-90D(4P-2.0)" prefix="J" uservalue="yes">
<description>320110034</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GROVE-CONNECTOR-DIP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HW4-2.0-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="4P-2.0-90D"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GROVE-CONNECTOR-DIP(4P-2.0)" prefix="J" uservalue="yes">
<description>320110033</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GROVE-CONNECTOR-DIP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HW4-2.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="4P-2.0"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NUD3112DMT1G" prefix="U">
<description>Inductive Load Driver</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="NUD3112DMT1G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT95P275X110-6N">
<connects>
<connect gate="A" pin="DRAIN1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DRAIN2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GATE1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GATE2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SOURCE1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SOURCE2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NUD3112DMT1G"/>
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="NUD3112DMT1GOSCT-ND "/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="-"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="04R7854"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SC-74-6"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ON Semiconductor"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
