<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3" y1="0" x2="83" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="83" y1="0" x2="83" y2="82" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="83" y1="82" x2="3" y2="82" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="82" x2="3" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<hole x="6" y="4" drill="3"/>
<hole x="80" y="4" drill="3"/>
<hole x="80" y="79" drill="3"/>
<hole x="6" y="79" drill="3"/>
<text>CUBE 4X4X4</text>
<hole x="34.5" y="23" drill="3"/>
<hole x="34.5" y="50" drill="3"/>
<text>DESIGNER: THUONG</text>
</plain>
<libraries>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP13">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LSP1" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP10" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP11" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP12" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP13" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP14" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP15" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP16" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP2" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP3" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP4" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP5" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP6" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP7" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP8" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP9" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="LSP17" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP18" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP19" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="LSP20" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LSP1" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LSP2" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LSP3" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LSP4" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LSP5" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LSP6" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LSP7" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LSP8" pad="MP"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LSP9" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LSP10" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LSP11" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LSP12" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LSP13" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LSP14" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LSP15" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LSP16" pad="MP"/>
<contactref element="JP7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="LSP17" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="LSP18" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="R3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="LSP19" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="R4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="LSP20" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
