<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NE556">
<pin name="CONT1" direction="in"/>
<pin name="CONT2" direction="in"/>
<pin name="DIS1" direction="in"/>
<pin name="DIS2" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="RESET1" direction="in"/>
<pin name="RESET2" direction="in"/>
<pin name="TRES1" direction="in"/>
<pin name="TRES2" direction="in"/>
<pin name="TRIG1" direction="in"/>
<pin name="TRIG2" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NE556" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;General Purpose Biopolartimer&lt;/b&gt;&lt;/br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NE556"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CONT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CONT2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TRES1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TRES2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIG1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIG2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="NE556"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2349784"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="83C0108"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
