Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataOpenframeworks

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | ofWiring
Nombre |

### connect()

Ejemplos |
    void testApp::setup(){
    	wiring.connect("COM2", 57600);
    }
Descripción | Inicial la comunicación con la tarjeta I/O. Note: El protocolo firmata posee una velocidad mínima de 5700 bauds.
Sintaxis |
    connect(port,rate)
Parámetros |

port | string: El nombre del puerto.
rate | La velocidad de conección. Para el protocolo firmata la velocidad es de 56700 bauds.

Retorna | Booleana
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:40pm PDT