Search wiring.org.co:

Librerías \ LiquidCrystal

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | LiquidCrystal
Nombre |

### clear()

Ejemplos |
    #include "LiquidCrystal.h"

    LiquidCrystal myDisplay = LiquidCrystal(0,1,2,2);
    int a = 0;

    void setup()
    {

    }

    void loop()
    {
      myDisplay.clear();
      myDisplay.home();
      myDisplay.print("La variable a es: ");
      myDisplay.setCursor(16, 0);
      myDisplay.print(a);
      a = a + 1;
      delay(200);
    }
Descripción | El método clear() limpia la pantalla LCD.
Sintaxis |
    display.clear()
Parámetros |

display | Objeto LiquidCystal

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:15:19pm PDT