Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### & (bitwise AND)

Ejemplos |
    unsigned int a = 60;	// 60 = 0011 1100
    unsigned int b = 13;	// 13 = 0000 1101
    unsigned int c = 0;

    c = a & b;              // 12 = 0000 1100
Descripción | Compara dos expresiones bit por bit y retorna 1 para un bit si ambas posiciones comparadas son 1. Retorna 0 para la posición de bit si una o ambas posiciones comparadas son 0. La siguiente lista muestra todas las posibles combinaciones: `1 & 0 // Evalúa 0 porque el segundo es 0
0 & 1 // Evalúa 0 porque el primero es 0
1 & 1 // Evalúa 1 porque ambos son 1
0 & 0 // Evalúa 0 porque ambos son 0`
Sintaxis |
    expresión1 & expresión2
Parámetros |

expresión1 | Cualquier expresión válida
expresión2 | Cualquier expresión válida

Uso | Application
Relacionados | &= (bitwise AND and assign) | (bitwise OR) |= (bitwise OR and assign) ^ (bitwise XOR) ˜ (bitwise ones complement)
<< (bitwise bit shift left)
>> (bitwise bit shift right)

Updated on July 07, 2011 11:12:32pm PDT