Search wiring.org.co:

Librerías \ NMEA

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | NMEA
Nombre |

### term_decimal()

Descripción | Retorna el valor decimal de u termino específico desde el última frase que fue recibida. Por ejemplo, si la última frase recibida fue `$GPRMC,082804.683,A,5205.9421,N,00506.4368,E,0.02,146.61,190408,,*0C` entonces gps.term_decimal(1) retorna el valores de punto flotante 82804.683. Note que los terminos estan numerados empezando por cero. Si la conección es de tipo NMEA(ALL), todos lo tipos de frases serán recibidas. Si la conección es de tipo NMEA(GPRMC), solo frases de tipo GPRMC son recibidas.
Sintaxis |
    term_decimal(num)
Parámetros |

num | int

Retorna | float
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:15:56pm PDT