Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### byte

Ejemplos |
    byte a;         // Declara la variable "a" de tipo byte
    a = 23;         // Asigna a "a" el valor 23
    byte b = 128;   // Declara la variable "b" y le asigna el valor 128
    byte c = a + b; // Declara la variable "c" y le asigna la suma de "a" y "b"
Descripción | Tipo de datos para bytes, 8 bits de información que almacena valores numéricos de 0 a 255. Bytes son un tipo de dato conveniente para enviar información hacia y desde el puerto serial y para representar letras en un formato más simple que el tipo de dato char.
Sintaxis |
    byte var
    byte var = valor
Parámetros |

var | Nombre de la variable representando el valor
valor | Un número entre 0 y 255

Uso | Application
Relacionados | char unsigned char int unsigned int long
unsigned long
float
double

Updated on July 07, 2011 11:12:36pm PDT