Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### for()

Ejemplos |
    // set pins 8-15 to HIGH
    for (int i=8; i<16; i=i+1) {
      digitalWrite(i, HIGH);
    }
Descripción | Controla una secuencia de repeticiones. Una estructura for() tiene tres partes: inicialización, evaluación, y actualización. Cada parte debe estar separada por un punto y coma ";". El ciclo continua hasta que la evaluación evalúe false. Cuando una estructura for() es ejecutada, la siguiente secuencia de eventos ocurre:
1. La instrucción de inicialización es ejecutada
2. Se evalúa la expresión de evaluación true o false
3. Si es true, salta al paso 4. Si es false, salta al paso 6
4. Ejecuta las instrucciones contenidas en el bloque
5. Ejecuta la expresión de actualización y salta al paso 2
6. Termina el ciclo.
Sintaxis |
    for (inicializa; evalúa; actualiza) {
      declaraciones
    }
Parámetros |

inicializa | expresión ejecutada cuando se inicia el ciclo
evalúa | si la expresión de evaluación evalúa true, se ejecutan las instrucciones del bloque
actualiza | se ejecuta al final de cada iteración
declaraciones | colección de expresiones que se ejecutan en cada iteración del ciclo

Uso | Application
Relacionados | while()

Updated on July 07, 2011 11:12:59pm PDT