Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Serial
Nombre |

### print()

Ejemplos |
    int data = 0;

    void setup() {
      Serial.begin();
    }

    void loop() {
      data = analogRead(0);
      data = data / 4;
      // Imprime lo valores almacenados en
      // la variable data del puerto serial
      Serial.print(data);
    }
Descripción | El método print() escribe datos en el puerto serial. Este es a menudo útil para observar los datos producidos por el programa o para imprimir datos en otro dispositivo conectado en el puerto serial. En método compañero `println` funciona como `print`, pero envia un caracter new line por cada vez que es llamada la función. Los datos pueden ser un int, float, byte, long, char, char[], String o un número en base decimal (DEC), hexadecimal (HEX) , octal (OCT), o binario (BIN).
Sintaxis |
    serial.print(data)
    serial.print(data, base)
Parámetros |

data | int, float, long, byte, char, char[] o String
base | DEC, HEX, OCT o BIN
serial | El puerto serial de hardware, puede ser Serial, Serial1 o si están disponibles Serial2, Serial3

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:13:35pm PDT