Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Serial
Nombre |

### available()

Ejemplos |
    int val;

    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    }

    void loop() {
      if ( Serial.available() > 0) {
        val = Serial.read();
      }
      // Asigna el valor la salida an&aacute;loga del pin 0 a val
      analogWrite(0, val);
    }
Descripción | Retorna el número de bytes disponibles.
Sintaxis |
    serial.available()
Parámetros |

serial | El puerto serial de hardware, puede ser Serial, Serial1 o si están disponibles Serial2, Serial3

Retorna | int
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:13:33pm PDT